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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	水封深度（适用于一体机）
	GB/T 6952-2015/GB 38448-2025

	2
	水封表面尺寸（适用于一体机）
	GB/T 6952-2015/GB 38448-2025

	3
	存水弯最小通径（适用于一体机）
	GB/T 6952-2015/GB 38448-2025

	4
	冲洗用水量（适用于一体机）
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	5
	水温特性
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	6
	喷头自洁
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	7
	洗净功能
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	8
	水封回复
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	9
	污水置换
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	10
	排放功能
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	11
	卫生纸排放
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	12
	排水管道输送特性
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	13
	坐圈加热功能
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	14
	单位周期能耗
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	15
	清洗平均用水量
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	16
	能效水效等级
	GB 38448-2019/GB 38448-2025

	17
	标志和说明
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	18
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	19
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	20
	发热
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	21
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	22
	耐潮湿
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	23
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	24
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	25
	机械强度
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	26
	结构（不含22.46条款）
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	27
	内部布线
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	28
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	29
	外部导线用接线端子
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	30
	接地措施
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	31
	螺钉和连接
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024

	32
	耐热和耐燃
	GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008/GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
若被抽查产品生产日期在2026年8月1日之前，依据GB 4706.1-2005、GB 4706.53-2008进行判定；若被抽查产品生产日期在2026年8月1日及之后，依据GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.53-2024进行判定。

3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 6952-2015 卫生陶瓷
GB 25502-2024 坐便器水效限定值及水效等级
GB 38448-2019 智能坐便器能效水效限定值及等级
GB 38448-2025 智能坐便器能效水效限定值及等级
GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4706.53-2008 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求
GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB/T 4706.53-2024 家用和类似用途电器的安全 第53部分：坐便器的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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