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2025年12月市区空气质量月报
为落实环境空气质量信息公开工作，充分保障市民对环境空气质量的知情权，增强市民环保意识，现将 2025年11月市区空气质量情况通报如下：

一、采样点位设置

潮州市区共设立三个空气自动监测子站。其中1号点（背景点）“西园路”位于建成区的西湖公园葫芦山之西；2号点（监控点）“金山”位于古城区；3号点（监控点）“市政府”位于建成区中心。

监测项目及结果

监测项目共有6项，包括有：二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3-8h）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）。12月份空气质量指数（AQI）优良率为100.0%，其中13天达到优，18天达到良。

12月份二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）浓度分别为6μg/m3、15μg/m3和0.8mg/m3，均达到一级标准。臭氧（O3-8h）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）和浓度为1296μg/m3 、46μg/m33和29μg/m3 ，均达到二级标准。12月在全省21个地级市空气质量排名第2位。

统计结果详见附表。

抄送：市委办，市人大办，市府办，市政协办；

      各县、区人民政府，市各开发区管委会，市直有关单位。

附表
2025年12月市区空气质量月报（公众版）
	日期
	污染物项目（微克/立方米，CO单位为毫克/立方米）
	空气

质量

指数（AQI）
	AQI

优良率
	全省排名

	
	二氧

化硫

（SO2）
	二氧

化氮（NO2）
	可吸入颗粒物（PM10）
	一氧

化碳（CO）
	臭氧

8小时
（O3-8h）
	细颗

粒物（PM2.5）
	
	
	

	月浓度均值
	6
	15
	46
	0.8
	126
	29
	55
	100%
	第2名

	一级标准限值
	20
	40
	40
	4
	100
	15
	
	
	

	二级标准限值
	60
	40
	70
	4
	160
	35
	
	
	

	环境空气质量指数（AQI）技术规定
	空气质量指数（AQI）
	空气质量
	空气质量指数类别及表示颜色

	
	0～50
	一级
	优
	绿色

	
	51～100
	二级
	良
	黄色

	
	101～150
	三级
	轻度污染
	橙色

	
	151～200
	四级
	中度污染
	红色

	
	201～300
	五级
	重度污染
	紫色

	
	>300
	六级
	严重污染
	褐红色

	备注
	1.空气质量指数(AQI) 13天达到优，18天达到良。

2.对于SO2、NO2、PM10及PM2.5为月度平均浓度，对应污染物的年均值标准；对于CO为月度第95百分位数浓度值，对应CO的日均值标准；对于臭氧（O3-8h）为月度第90百分位数浓度值，对应日最大8小时均值标准。

3. NO2及CO的一级标准限值和二级标准限值相同。




